**Прилог 2**

**ЛИСТА СТАНДАРДА ЕМИСИЈЕ ИЗДУВНИХ ГАСОВА**

**I Специјализована возила за транспорт сировог млека**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Врста горива** | **CO** | **HC+NOx** | **HC** | **NOx** | **PM** |
|  | **Граничне вредности у g/km** | | | | |
| бензин | 1.00 | - | 0.10 ***\**** | 0.06 | 0.005 ***\*\**** |
| дизел | 0.5 | 0.17 | - | 0.08 | 0.005 |

*\** додатни услов и NMHC=0,068 g/km

\*\* односи се само на возила да директним убризгавањем горива

**II Ванпутна и пољопривредна механизација**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нето снага мотора у киловатима - P** | **CO** | **HC** | **NOx** | **PM** | **PN** |
| **kW** | **Граничне вредности у g/kWh** | | | | |
| P < 8 | 8.00 | 7.50 \*\*   |  | | --- | | (HC+NOx) | | | 0.40 \* | - |
| 8 ≤ P < 19 | 6.60 | 7.50 \*\*   |  | | --- | | (HC+NOx) | |  | | | 0.40 | - |
| 19 ≤ P < 37 | 5.00 | 4.70 \*\*   |  | | --- | | (HC+NOx) | |  | | | 0.015 | 1×1012 |
| 37 ≤ P < 56 | 5.00 | 4.70 \*\*   |  | | --- | | (HC+NOx) | |  | | | 0.015 | 1×1012 |
| 56 ≤ P ≤ 130 | 5.00 | 0.19 \*\* | 0.40 | 0.015 | 1×1012 |
| 130 ≤ P ≤ 560 | 3.50 | 0.19 \*\* | 0.40 | 0.015 | 1×1012 |
| P > 560 | 3.50 | 0.19 \*\*\* | 3.50 | 0.045 | - |

\* 0.60 за ваздушно хлађене моторе са директним убризгавањем који се могу палити ручно

\*\* 1.10 за бензинске моторе

\*\*\* 6.00 за бензинске моторе

CO – угљен моноксид

HC – несагорели угљоводоници

NOx – оксиди азота

PM – честице (PМ – particulate matter)

PN – број честица (PN-particle number)