**Прилог 2**

**ЛИСТА СТАНДАРДА ЕМИСИЈЕ ИЗДУВНИХ ГАСОВА**

**I Специјализована возила за транспорт сировог млека**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Врста горива** | **CO** | **HC+NOx** | **HC** | **NOx** | **PM** |
|  | **Граничне вредности у g/km** | | | | |
| бензин | 1.00 | - | 0.10 ***\**** | 0.06 | 0.005 ***\*\**** |
| дизел | 0.5 | 0.17 | - | 0.08 | 0.005 |

*\** додатни услов и NMHC=0,068 g/km

\*\* односи се само на возила да директним убризгавањем горива

**II Ванпутна и пољопривредна механизација**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нето снага мотора у киловатима** | **CO** | **HC** | **HC+NOx** | **NOx** | **PM** |
| **kW** | **Граничне вредности у g/kWh** | | | | |
| 19 ≤ P < 37 | 5.5 | - | 7.5 | - | 0.6 |
| 37 ≤ P < 56 | 5.0 | - | 4.7 | - | 0.025 |
| 56 ≤ P ≤ 100 | 5.0 | 0.19 | - | 0.4 | 0.025 |

CO – угљен моноксид

HC – несагорели угљоводоници

NOx – оксиди азота

PM – честице (PМ – particulate matter)